SISTEMA GIACOMINI MULTIGAS
Il Sistema Multigas prevede l’utilizzo abbinato del tubo multistrato serie G999 con i raccordi RM-GAS e consente di realizzare impianti per il trasporto di gas metano e GPL per uso domestico.
Campo di temperatura del Sistema Multigas (tubo e raccordi): 5÷70 °C.
Pressione massima di esercizio del Sistema Multigas (tubo e raccordi): 0,5 bar.
Certificato KIWA UNI KIP-074976/03 per sistemi di tubazione multistrato metallo-plastico e raccordi per installazione interna di trasporto del gas. 

G999
Tubo in multistrato metallico PEX-b/AL/PEX-b. Colore dello strato esterno giallo. Strato interno in PEX-b (polietilene reticolato), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente (testa-testa) con tecnologia laser/TIG, strato esterno in PEX-b (polietilene reticolato). Gli strati intermedi di collante uniscono in modo omogeneo lo strato di alluminio agli strati di PEX. La presenza dello strato di alluminio, garantisce una sicura barriera nei confronti dell’ossigeno e di altri gas, oltre a conferire al prodotto un’ottima resistenza allo schiacciamento. Idoneo per trasporto di gas ad uso domestico. Conduttività termica del tubo 0,43 W/(m K). Coefficiente di dilatazione termica lineare 0,026 mm/(m k). Disponibile nei diametri 16x2, 20x2, 26x3, 32x3. Disponibile anche con guaina corrugata di rivestimento, di colore giallo, per protezione anti-schiacciamento e anti-UV. Campo di temperatura del Sistema Multigas (tubo e raccordi): 5÷70 °C. Pressione massima di esercizio del Sistema Multigas (tubo e raccordi): 0,5 bar.