HPM

HPMY204
Pompa di calore monoblocco, aria/acqua, reversibile caldo e freddo. Gas di refrigerante R32 a basso impatto ambientale, conforme a Regolamento Europeo 517/2014. Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Efficienza di riscaldamento COP = 4,78 (A7W35); Efficienza di raffreddamento EER = 5,02 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 4,55 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 5,51 kW. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A++ a 55 °C; A+++ a 35 °C. Dimensioni (L x A x P): 924 x 828 x 379 mm. Peso di spedizione: 84 kg. Kit antigelo compreso.

HPMY206
Pompa di calore monoblocco, aria/acqua, reversibile caldo e freddo. Gas di refrigerante R32 a basso impatto ambientale, conforme a Regolamento Europeo 517/2014. Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Efficienza di riscaldamento COP = 4,51 (A7W35); Efficienza di raffreddamento EER = 4,82 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 6,08 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 6,18 kW. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A++ a 55 °C; A+++ a 35 °C. Dimensioni (L x A x P): 924 x 828 x 379 mm. Peso di spedizione: 84 kg. Kit antigelo compreso.

HPMY208
Pompa di calore monoblocco, aria/acqua, reversibile caldo e freddo. Gas di refrigerante R32 a basso impatto ambientale, conforme a Regolamento Europeo 517/2014. Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Efficienza di riscaldamento COP = 4,38 (A7W35); Efficienza di raffreddamento EER = 4,38 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 7,81 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 7,72 kW. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A++ a 55 °C; A+++ a 35 °C. Dimensioni (L x A x P): 924 x 828 x 379 mm. Peso di spedizione: 84 kg. Kit antigelo compreso.

HPMY210
Pompa di calore monoblocco, aria/acqua, reversibile caldo e freddo. Gas di refrigerante R32 a basso impatto ambientale, conforme a Regolamento Europeo 517/2014. Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Efficienza di riscaldamento COP = 4,43 (A7W35); Efficienza di raffreddamento EER = 4,41 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 10,10 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 9,50 kW. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A++ a 55 °C; A+++ a 35 °C. Dimensioni (L x A x P): 1047 x 936 x 466 mm. Peso di spedizione: 110 kg. Kit antigelo compreso.

HPMY212
Pompa di calore monoblocco, aria/acqua, reversibile caldo e freddo. Gas di refrigerante R32 a basso impatto ambientale, conforme a Regolamento Europeo 517/2014. Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Efficienza di riscaldamento COP = 4,32 (A7W35); Efficienza di raffreddamento EER = 4,16 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 11,80 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 11,60 kW. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A++ a 55 °C; A+++ a 35 °C.
Dimensioni (L x A x P): 1047 x 936 x 466 mm. Peso di spedizione: 110 kg. Kit antigelo compreso.

HPMY214
Pompa di calore monoblocco, aria/acqua, reversibile caldo e freddo. Gas di refrigerante R32 a basso impatto ambientale, conforme a Regolamento Europeo 517/2014. Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Efficienza di riscaldamento COP = 4,85 (A7W35); Efficienza di raffreddamento EER = 5,40 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 14,10 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 14,00 kW. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A++ a 55 °C; A+++ a 35 °C.
Dimensioni (L x A x P): 1044 x 1409 x 448 mm. Peso di spedizione: 134 kg. Kit antigelo compreso.

HPMX214
Pompa di calore monoblocco, aria/acqua, reversibile caldo e freddo. Gas di refrigerante R32 a basso impatto ambientale, conforme a Regolamento Europeo 517/2014. Alimentazione 400 V, trifase, 50 Hz. Efficienza di riscaldamento COP = 4,85 (A7W35); Efficienza di raffreddamento EER = 5,40 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 14,10 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 14,00 kW. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A++ a 55 °C; A+++ a 35 °C.
Dimensioni (L x A x P): 1044 x 1409 x 448 mm. Peso di spedizione: 148 kg. Kit antigelo compreso.

HPMY216
Pompa di calore monoblocco, aria/acqua, reversibile caldo e freddo. Gas di refrigerante R32 a basso impatto ambientale, conforme a Regolamento Europeo 517/2014. Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Efficienza di riscaldamento COP = 4,67 (A7W35); Efficienza di raffreddamento EER = 5,02 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 16,30 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 15,80 kW. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A++ a 55 °C; A+++ a 35 °C.
Dimensioni (L x A x P): 1044 x 1409 x 448 mm. Peso di spedizione: 140 kg. Kit antigelo compreso.

HPMX216
Pompa di calore monoblocco, aria/acqua, reversibile caldo e freddo. Gas di refrigerante R32 a basso impatto ambientale, conforme a Regolamento Europeo 517/2014. Alimentazione 400 V, trifase, 50 Hz. Efficienza di riscaldamento COP = 4,67 (A7W35); Efficienza di raffreddamento EER = 5,02 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 16,30 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 15,80 kW. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A++ a 55 °C; A+++ a 35 °C.
Dimensioni (L x A x P): 1044 x 1409 x 448 mm. Peso di spedizione: 154 kg. Kit antigelo compreso.

HPMX218
Pompa di calore monoblocco, aria/acqua, reversibile caldo e freddo. Gas di refrigerante R32 a basso impatto ambientale, conforme a Regolamento Europeo 517/2014. Alimentazione 400 V, trifase, 50 Hz. Efficienza di riscaldamento COP = 4,40 (A7W35); Efficienza di raffreddamento EER = 4,76 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 17,90 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 17,10 kW. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A++ a 55 °C; A+++ a 35 °C.
Dimensioni (L x A x P): 1044 x 1409 x 448 mm. Peso di spedizione: 154 kg. Kit antigelo compreso.