P146M
Kit composto da pozzetto portamagnete con guarnizione di tenuta per installazione sul defangatore e tappo portamagnete per inserimento nel relativo pozzetto. Pozzetto in ottone. Magnete in AlNiCo. Lunghezza pozzetto 110, 245, 375, 395  mm a seconda delle versioni.