R206C
Valvola di controllo pressione differenziale per mantenere la pressione costante indipendentemente dalla portata. La pressione differenziale nominale può essere regolata continuamente da 5 a 30 kPa in modalità “L” (Low) o da 25 a 60 kPa in modalità “H” (High). Il valore per la regolazione può essere letto dal diagramma. Il setpoint nominale è preimpostato in fabbrica al minimo. Capillare da 1 m in rame incluso. Corpo in ottone antidezincificazione (DZR). Membrane e O-Ring in EPDM. Campo di temperatura di esercizio 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.