R388L
Valvola per piastre convettrici dotata di gruppo termostatico integrato, a squadra per derivazioni da parete, in ottone nichelato. Attacchi a sede piana con guarnizioni, completa di adattatori autotenuta per piastre 3/4”M o per piastre 1/2”F. Interasse 50 mm. Connessione alle tubazioni con adattatori 3/4” Eurocono oppure base 18. Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar.