R790B
Valvola a sfera diritta con attacchi femmina-maschio per il collegamento di calotta e bocchettone. In ottone UNI EN 12165 CW617N. Specifica per impianti a gas per uso domestico e similari da rete. Passaggio integrale. Maniglia a farfalla in alluminio verniciata gialla, dotata di chiusura di sicurezza con chiave. Asta di comando con doppio o-ring di tenuta. Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma. Completa di presa di pressione idonea alla verifica di tenuta negli impianti interni di distribuzione gas (UNI 7129). Massima pressione operativa (MOP) con gas: 0,5 MPa (5 bar). Campo di temperatura -20÷60 °C.