RS150
Raccordo rapido “push fitting” a T, per tubazioni in rame crudo o ricotto.  Connessione di tipo smontabile. Con anello di sicurezza antisfilamento accedentale. Corpo in ottone stampato. Bussola di compressione in acciaio inox. Anello fermabussola in ottone. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.