H173
Rubinetto d'arresto a vitone in Polipropilene Random con due tasche a saldare femmina con farfalla di manovra e protezione da cantiere. La chiusura è garantita da un piattello in gomma che appoggia sul piano di battuta interno. Idoneo per trasporto acqua potabile. Classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5. Tubo di colore verde. Le caratteristiche tecniche del materiale lo rendono ottimale per la realizzazione di impianti destinati a trasportare acque potabili (anche in presenza di un elevato tasso di calcare) e liquidi alimentari, impianti di irrigazione per serre e giardini, impianti per la distribuzione di aria compressa o impianti di aspirazione o vuoto.