K389W
Binario fissatubo con aggancio rapido e sicuro dei circuiti per impianti radianti a pavimento o a parete. Possibilità di alloggiare tubazioni con diametri compresi tra 12 e 22 mm. Passi multipli di 50 o 100 mm. Sistema di aggancio rapido fra i singoli elementi e predisposizioni al fissaggio a pavimento o a parete.