K492

K492DY012
Cronotermoumidostato elettronico digitale, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di raffrescamento. Installazione a parete da esterno. Alimentazione 230 Vac, 50 Hz. 
Sensore per rilievo dell’umidità relativa ambiente integrato, per attivazione di terminali deumidificatori a corredo del sistema radiante. Adatto al comando di attuatori elettrotermici e deumidificatori. Grado di protezione IP30. Modalità di funzionamento: manuale, automatico, jolly, holiday. Gestione estate/inverno. Campo di regolazione temperatura 2÷40 °C. Dimensioni 137 x 90 x 32 mm. Omologato CE. Conforme ErP Class V; 3% (Reg. EU 811/2013 - 813/2013) e EN 60730-1 e parti seconde.

K492AY001
Alimentazione con 2 batterie AA 1,5 V. Relè di uscita con contatto di scambio libero da tensione, 5(3)A, 250 Vac. Adatto al comando di attuatori elettrotermici.

K492DY001
Alimentazione con 2 batterie AA 1,5 V. Modulo esterno con alimentazione di rete 230 Vac, 50 Hz dotato di 2 relè di uscita con contatto di scambio libero da tensione, 5(3)A, 250 Vac. Adatto per il comando di attuatori elettrotermici e deumidificatori.