KE410
Ripetitore wireless di segnale ZigBee (Extender), da utilizzare nel caso in cui sia necessario estendere la copertura radio fra l’unità di controllo KD410 Connect-TRV e le valvole termostatiche più lontane. Da collegare a presa elettrica 230 V, è in grado di comunicare anche i consumi elettrici dell’apparecchiatura da esso alimentato. Campo di temperatura di funzionamento 0÷50 °C. Campo di temperatura di stoccaggio -10÷75 °C. Dimensioni 88 x 64 x 50 mm.