KPM31
Modulo di regolazione per impianti di riscaldamento e/o raffrescamento. Senza display integrato, da abbinare al terminale remoto KD201 per il monitoraggio, la configurazione e la gestione dell’impianto. Alimentazione 24 Vac, dimensione 6 moduli DIN. Possibilità di controllo valvola miscelatrice, circolatore e uscite a contatti liberi da tensione. Possibilità di collegamento, tramite bus di campo, con moduli di espansione ingressi/uscite KPM35 e con sonde ambiente K492B e K495B/L. Certificazione CE.