P12H
Vitone di ricambio per H173 e RM173. O-ring nero di tenuta in EPDM. Guarnizione di tenuta a sede piana in EPDM alimentare. Farfalla di manovra in ABS.