R143N
Neutralizzatore di condensa acida per caldaie a condensazione, con sistema antibloccaggio della caldaia; completo di prima carica, raccordi portagomma (3/4”xØ20 mm) diritto e curvo 90° per molteplici esigenze installative, due staffe di fissaggio con relativi tasselli di bloccaggio e sistema anti blocco caldaia. Campo di temperatura ambiente: 1÷50 °C. Portata massima: 3 l/h. Distanza minima di installazione dall’uscita dello scarico caldaia: 180 mm. Durata cartuccia materiale filtrante: circa 8/12 mesi.