R146D

Versione filettata
Defangatore con attacchi filettati femmina. Corpo in ottone CW617N – UNI EN 12165. Filtro per separazione impurità in acciaio inox AISI 304. Rubinetto di scarico da 1/2”M più raccordo portagomma. Campo temperatura 0÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Fluidi d’impiego: acqua e soluzioni glicolate (max. 30 % di glicole).

Versione flangiata
Defangatore con attacchi flangiati. Corpo in acciaio verniciato. Guscio di coibentazione in polietilene espanso reticolato a celle chiuse, spessore 20 mm, densità 30 kg/m3, conducibilità termica 0,039 W/m K, classe di reazione al fuoco B2. Filtro per separazione impurità in acciaio. Rubinetto di scarico da 1”F. Campo temperatura 0÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Fluidi d’impiego: acqua e soluzioni glicolate (max. 50 % di glicole).