R178C
Raccordo a compressione compatto per tubi in rame. Conforme alla norma EN 1254-2. Elemento di tenuta in gomma conforme norma EN 681.1. Per impianti idraulici.
Campo di temperatura 5÷110 °C.
Pressione massima di esercizio 10 bar.