R206C-1
Valvola di controllo pressione differenziale compatta, per mantenere il valore della pressione differenziale costante su una parte del circuito idraulico, indipendentemente dalla portata. La pressione differenziale nominale può essere regolata nell’intervallo compreso tra 5 e 30 kPa. Il valore per la regolazione può essere letto dai diagrammi di preregolazione. Capillare da 1 m in rame incluso. Corpo in ottone antidezincificazione (DZR). Membrane e O-Ring in EPDM. Campo di temperatura di esercizio 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 25 bar.