R225I
Manometro per la misurazione della pressione dell’impianto. Attacco 1/4” o 3/8”, radiale o posteriore. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Campo di misura: 0÷4, 0÷6 o 0÷10 bar. Ø 52 mm. Conforme INAIL (I.S.P.E.S.L.).

Versioni e codici:

R225I attacco posteriore
Manometro per la misurazione della pressione dell’impianto. Scala graduata e lancetta di riferimento in colore rosso e nero. Cassa in ABS nero e attacco in ottone. Attacco da 1/4”M, posteriore. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Campo di misura: 0÷6 o 0÷10 bar (a seconda dei codici). Dimensioni 52x52 mm (ØxP). Conforme INAIL (I.S.P.E.S.L.).

R225I attacco radiale
Manometro per la misurazione della pressione dell’impianto. Scala graduata e lancetta di riferimento in colore rosso e nero. Cassa in ABS nero e attacco in ottone. Attacco da 1/4”M o 3/8”M, radiale. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Campo di misura: 0÷4, 0÷6 o 0÷10 bar (a seconda dei codici). Dimensioni 52x73x28 mm (ØxHxP) per attacco 1/4”. Dimensioni 52x79x28 mm (ØxHxP) per attacco 3/8”. Conforme INAIL (I.S.P.E.S.L.).