R296
Valvola miscelatrice a tre vie a sfera. Attacchi a sede piana G 1-1/2”M-F e Tee di by-pass. Corpo, sfera e calotte in ottone UNI EN 12165 CW617N. Volantino in materiale plastico. Tubo di by-pass in rame. Volantino con funzione di protezione e di manovra manuale. Fluido termovettore: acqua e soluzioni glicolate. Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Interasse: 120 mm. Peso: 1,6 kg. Motorizzabile installando gli attuatori serie K274, K275 o K275-1.