R304T
Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Volantino di comando in ABS (colore RAL 9010) orientabile 0÷180°. Asta di comando monoblocco in acciaio Inox. Tenuta su asta di comando con O-Ring in EPDM. Per impianti monotubo e bitubo. Senza sonda. Campo di temperatura 5÷110 °C (5÷90 °C con sonda in plastica). Pressione massima di esercizio 10 bar. Disponibile nelle versioni con attacco radiatore 1/2",3/4",1"dx,1"sx e attacco per adattatori R178, R179, R179AM base 16 o base 18. Interasse per base 16: 35 mm. Interasse per base 18: 50 mm. Abbinabile alle sonde serie R171C ed R171P. Percentuale di alimentazione al radiatore in applicazione monotubo: 47 % con volantino manuale; 33 % con testa termostatica.