R412PTG
Valvola termostatizzabile con preregolazione, diritta, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Manopola protezione da cantiere in PP-H. Asta di comando monoblocco in acciaio inox. Tenuta su asta di comando con O-Ring in EPDM. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar (con testa termostatica o elettrotermica 10 bar).