R437N
Valvola micrometrica termostatizzabile compatta, cromata con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Volantino di comando in ABS. Asta di comando monoblocco in acciaio inox. Tenuta su asta di comando con O-Ring in EPDM. Bocchettone autotenuta in EPDM. Per impianti monotubo. Con sonda in plastica, lunghezza 450 mm, Ø 12 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C (5÷90 °C con sonda in plastica). Pressione massima di esercizio 10 bar. Attacco radiatore 1/2”M e attacco per adattatori R178, R179, R179AM base 16. Interasse 35 mm. Percentuale di alimentazione al radiatore: 50 % con volantino manuale; 35 % con testa termostatica.