R468C
Testa termostatica con sensore a liquido, completa di adattatore con attacco filettato M30 x 1,5 mm da installare sulle valvole termostatizzabili della serie TG, D, F. Posizioni di regolazione da * a ☼, corrispondenti al campo di temperatura 8÷28 °C. Posizione “0” per funzione shut-off. Possibilità di bloccare o parzializzare l’apertura e/o la chiusura, tramite l’anello limitatore in dotazione. Installabile su tutte le valvole termostatizzabili serie TG, D, F. Campo di temperatura in abbinamento ai corpi valvola 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio in abbinamento ai corpi valvola 10 bar. Classe di efficienza energetica (TELL): A. Certificazione KEYMARK (EN215). Conforme alla direttiva RT2012 - Certità con variation temporelle VT 0,22. Numerazione in braille per permettere la regolazione a persone ipovedenti e/o non vedenti.