R501
Armadio metallico per contenimento dei collettori per impianti industriali di climatizzazione radiante. Costituito da telaio elettrozincato e da mantello esterno in lamiera elettrozincata e verniciata (colore bianco RAL9010). Dotato di supporti metallici regolabili per il sostegno dei collettori in barra. Dimensioni 980 x 700 x 230 mm.