R553F
Collettore premontato per impianti di climatizzazione con misuratori di portata, in ottone. Con attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato. Interasse tra le uscite 50 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Composto da:
- Un collettore di mandata con detentori frontali di bilanciamento dotati di memoria meccanica e misuratori di portata scala 0,5÷5 l/min.
- Un collettore di ritorno con valvole di intercettazione con volantino manuale, predisposte per comando elettrotermico.
- Supporti metallici R588Z.
- Set di etichette adesive per l’individuazione dei vari circuiti.
- Una chiave per regolazione detentori R558.
Disponibile con attacco per adattatori R178, R179, R179AM base 18 o 3/4”Eurocono.