R554B
Terminale per collettori, in ottone, con autotenuta in EPDM. Completo di:
- Sfogo aria automatico serie R88I da 3/8".
- Rubinetto di carico/scarico serie R608 da 1/2"..
Campo di temperatura 5÷110 °C.
Pressione massima di esercizio 10 bar.
Pressione massima di scarico 7 bar.