R586SEY02
Collettore da centrale termica multifunzione in acciaio dotato di connessioni per i circuiti primario e secondario (due derivazioni sul secondario), valvola di sfogo aria automatica, rubinetto di scarico e guscio di coibentazione. Trova normale impiego nelle centrali termiche degli impianti di riscaldamento e raffrescamento dotati di più zone di regolazione. Possibilità di installazione in serie di due collettori R586SEP, in modo tale da poter installare fino a sei gruppi di distribuzione e soddisfare quindi esigenze impiantistiche molto grandi. Dotato di funzione separatore idraulico attivabile meccanicamente. Fluido di impiego: acqua, soluzione glicolate (max. 50 % di glicole). Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 6 bar. Interasse stacchi secondario: 125 mm.

R586SEY03
Collettore da centrale termica multifunzione in acciaio dotato di connessioni per i circuiti primario e secondario (tre derivazioni sul secondario), valvola di sfogo aria automatica, rubinetto di scarico e guscio di coibentazione. Trova normale impiego nelle centrali termiche degli impianti di riscaldamento e raffrescamento dotati di più zone di regolazione. Possibilità di installazione in serie di due collettori R586SEP, in modo tale da poter installare fino a sei gruppi di distribuzione e soddisfare quindi esigenze impiantistiche molto grandi. Dotato di funzione separatore idraulico attivabile meccanicamente. Fluido di impiego: acqua, soluzione glicolate (max. 50 % di glicole). Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 6 bar. Interasse stacchi secondario: 125 mm.