R588
Supporto metallico per collettori R553D, R553F. Per impiego in cassette R500, R502. Completo di fascette isolanti.