R850VW
Valvola a sfera, con attacchi a pressare (per tubo in rame conforme alla EN 1057; per tubo in acciaio inossidabile conforme alla EN 10217-7 e EN 10312; per tubo in acciaio al carbonio conforme alla EN 10305-3), specifica per acqua sanitaria. In ottone UNI EN 12165 CW617N cromato. Passaggio integrale. Maniglia a leva in acciaio con trattamento anticorrosione e rivestimento in PVC di colore verde. Asta di comando con doppio O-Ring di tenuta. Doppi O-Ring di tenuta (neri) sull’attacco a pressare, conformi alla norma EN 681-1. Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma. Pressabile con pinze profilo “V”. Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi: 2,8 MPa (28 bar).