P790-1
Presa di pressione con attacco rapido per verifica della tenuta negli impianti interni di distribuzione gas. Per valvole a sfera serie R790 e R792. Con guarnizione di tenuta e protezione in gomma.