R171P
Sonda in plastica, per valvole monotubo e bitubo. Lunghezza 450 mm. Campo di temperatura 5÷90 °C.