P400
Chiave per sostituzione vitoni delle valvole termostatizzabili, senza svuotamento dell'impianto.

R453
Ghiera in plastica per chiave R400.