R586
Collettore da centrale termica, in ottone. Attacchi 1 1/4"F e uscite 1"M. Interasse 120 mm. Possibilità di collegare ad esso altri collettori. Da corredare con tappi terminali serie R592D, R594.